Robcarコンポーネントマニュアル

1. PCと自動車をPCAN-Express Cardで接続する。
2. コンポーネントを接続する(本研究ではDirectInputと接続)
3. DirectInoputのコンフィギュレーションを1にする。
4. コンポーネント群をActivate状態にする。(1の手順を怠ると、Activate出来ない)
5. Activate後、コンフィギュレーションを設定する。
   1. “program”を1に変える
   2. “drivemodeoverride”を0に変える
   3. “drivemodeoverride”を1に変える(この時、必ずブレーキを踏んでおくこと)
   4. “drivemodeservo”を1にする
   5. “drivemodeshift”を2にする
   6. “drivemodeoverride”を0に変える
   7. “steeringmodeservo”を1に変える
6. コントローラでプリウスを操作する